|  |  |
| --- | --- |
| **Lomake on tarkoitettu betoni- ja tiilinäytteille.** | |
| **Asiakas täyttää:** | |
| **Tilaajan nimi ja yritys:** | **Kohteen osoite ja/tai projektinumero:** |
| **Verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus / sähköpostiosoite:** | **Näytteenottaja ja yhteystiedot:** |
| **Toivottu toimitusaika:** | **Näytteenottopäivämäärä:** |
| **Tulosten toimitus / sähköposti ja puhelin:** | |

Saapumispäivämäärä

**Näyte EI sisällä asbestia: Haluan myös hyötykäyttökelpoisuusraportin:**

(60 €, mikäli tilattu kaatopaikkakelpoisuus)

**Otamme käsittelyyn vain näytteet, jotka eivät sisällä asbestia.** Jos et tiedä onko näytteessä asbestia, ota yhteyttä laboratorioon (**010 524 9581**). Lieriönäytteessä olevat mahdollisesti asbestia sisältävät pinnat on mahdollista sahata pois kappaleesta ennen näytteenkäsittelyn aloittamista. Mikäli betonimurske ei ole < 4 mm raekoossa kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustutkimuksia varten, analyysiin sisällytetään materiaalinäytteen murskaus 0–4 mm:n fraktioon. Tutkimusten normaali toimitusaika on noin 2 viikkoa. Ole yhteydessä laboratorioon (**010 524 9581**), mikäli tarvitset tutkimukselle nopeamman toimitusajan.

**Asiakas täyttää:**

Täydellisen analyysivalikoiman löydät OmaLabrocista. Mikäli et löydä tarvitsemaasi analyysiä/tutkimusta alla olevasta luettelosta, ole yhteydessä laboratorioomme.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **näytenumero/**  **tunnus** | **materiaali** | **kaatopaikkakelpoisuus**  (VNa 331/2013) | **hyötykäyttökelpoisuus**  (VNa 843/2017) | **EEJ-asetuksen mukainen tutkimus**  (VNa 466/2022) | materiaalinäytteen **murskaus**  0-4 mm:n fraktioon | **luokittelutesti** murskeelle, materiaalijakauma ja epäpuhtaudet | **kiintotiheys** | **rakeisuus** murskeelle 0-90 mm  (VNa 843/2017) | Öljyt (**C10-C40**) | Öljyt (**C5-C40**) | **PAH** (16 kpl) | m **PCB** (7 kpl) | muu: | muu: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **näytenumero/**  **tunnus** | **materiaali** | **kaatopaikkakelpoisuus**  (VNa 331/2013) | **hyötykäyttökelpoisuus**  (VNa 843/2017) | **EEJ-asetuksen mukainen tutkimus**  (VNa 466/2022) | materiaalinäytteen **murskaus**  0-4 mm:n fraktioon | **luokittelutesti** murskeelle, materiaalijakauma ja epäpuhtaudet | **kiintotiheys** | **rakeisuus** murskeelle 0-90 mm  (VNa 843/2017) | Öljyt (**C10-C40**) | Öljyt (**C5-C40**) | **PAH** (16 kpl) | m **PCB** (7 kpl) | muu: | muu: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |