|  |  |
| --- | --- |
| **Tilaaja:**  | **Päivämäärä:** |
| **Laskutustiedot:** | **Tulosten toimitus: sähköposti ja puhelin** |
| **Kohde/projektinumero:** | **Näytteenottoaika/kertymäaika:** |
| **Näytteenottaja:** | **Toivottu toimitusaika:** |
| **Laboratorio täyttää:tutkija/laitteisto:** |
| **Tutkimukset:** ASB (asbesti), PAH, PCB, Pb (lyijy), RM (raskasmetalli), MVT (mineraalivillan tunnistus), MVL (mineraalivillalaskenta),PEM (pölynkoostumus), VOC, OH (ohuthie), PH (pintahie), VETO (vetolujuus), PUR (puristuslujuus), KLO (kloridi), KRB (karbonatisoitumissyvyys) |

**TÄRKEÄÄ asbesti-, PAH- ja raskasmetallinäytteisiin liittyen:**

- Näytettä on hyvä olla noin tulitikkuaskin kokoinen pala tai sitä vastaava määrä.

- Pakkaa näyte kestävään ilmatiiviiseen pussiin (esimerkiksi Minigrip-pussi).

- Toivottu toimitusaika on hyvä ilmoittaa mahdollisimman tarkasti (pvm + klo).

- Huom! Useiden eri materiaalien yhdistäminen yhdeksi näytteeksi voi vaikuttaa analyysituloksen luotettavuuteen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Tutkimus** | **Näytetiedot (rakenneosa/ materiaalit)** | **Laboratorio täyttää** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.