|  |  |
| --- | --- |
| **Lomake on tarkoitettu näytteille, joille tilataan analyysi seuraavista vaihtoehdoista:**  **ASB** (asbesti), **PAH**, **PCB**, **Pb** (lyijy), **RM** (raskasmetalli), **POP**-yhdisteet (metallit, fosforoidut palonestoaineet, HBCD, nonyylifenolit, kloorifenolit, PBDE, PFAS, SCCP/MCCP + DEHP, TXIB, Bisfenoli A),  **OH** (ohuthie), **PH** (pintahie), **VETO** (vetolujuus), **KLO** (kloridi), **KRB** (karbonatisoitumissyvyys) | |
| **Asiakas täyttää:** | |
| **Tilaaja / Yritys:** | **Näytteenottopäivämäärä:** |
| **Laskutustiedot / Kustannuspaikka / Viite:** | **Kohteen osoite ja/tai projektinumero:** |
| **Tulosten toimitus / Sähköposti ja puhelin:** | |
| **Näytteenottaja:** | **Toivottu toimitusaika:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÄRKEÄÄ asbesti- ja haitta-ainenäytteisiin liittyen:**   * Näytettä on hyvä olla noin tulitikkuaskin kokoinen pala tai sitä vastaava määrä. * Pakkaa näyte kestävään ilmatiiviiseen pussiin (esimerkiksi Minigrip-pussi). * Toivottu toimitusaika on hyvä ilmoittaa mahdollisimman tarkasti (pvm + klo). * Huom! Useiden eri materiaalien yhdistäminen yhdeksi näytteeksi voi vaikuttaa analyysituloksen luotettavuuteen. | **Laboratorio täyttää (lisätiedot):** |

**Asiakas täyttää:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus/**  **numero** | **Tutkimus** | **Näytetiedot: tila / materiaali** | **Laboratorio täyttää** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Asiakas täyttää:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus /**  **numero** | **Tutkimus** | **Näytetiedot (tilatiedot/rakenneosa/materiaalit)** | **Laboratorio täyttää** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |