|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lomake on tarkoitettu maa- ja sedimenttinäytteille.**  Tarvittavia näytteiden pakkaustarvikkeita (Rilsan-pussit) voi pyytää toimipisteistämme. | | |
| **TILAAJAN TIEDOT: (asiakas täyttää) KOHTEEN TIEDOT:** | | |
| **Tilaajan nimi ja yritys:** | **Tilaajan osoite:** | **Kohteen osoite ja/tai projektinumero:** |
| **Verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus / sähköpostiosoite:** | | **Näytteenottaja ja yhteystiedot:** |
| **Toivottu toimitusaika:** | | **Näytteenottopäivämäärä:** |
| **Tulosten toimitus, sähköposti ja puhelin:** | | |

**TÄRKEÄÄ näytteisiin liittyen:**

Saapumispvm. ja -paikka:

Vastaanottajan nimikirj.:

* Näytettä on hyvä olla yli 200 grammaa
* Pakkaa näyte kestävään, päästöttömään ilmatiiviiseen pussiin (Rilsan-pussi).
* Vaihtoehtoisesti näytteet voi pakata lasiastioihin.
* Jos näytteestä tutkitaan BTEX-yhdisteet, tulee näyte toimittaa mahdollisimman nopeasti laboratorioon, mieluiten kylmässä.
* Toivottu toimitusaika on hyvä ilmoittaa mahdollisimman tarkasti (pvm).
* HUOM! Merkitse näytteen kohdalle, jos on syytä epäillä näytteen sisältävän korkeat pitoisuudet tutkittavia yhdisteitä.

**Asiakas täyttää:**

Täydellisen analyysivalikoiman löydät OmaLabrocista. Mikäli et löydä tarvitsemaasi analyysiä/tutkimusta alla olevasta luettelosta, ole yhteydessä laboratorioomme.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **näytenumero/**  **tunnus** | **materiaali** | Öljyhiilivedyt C10-C40 | PAH-yhdisteet | Öljyhiilivedyt C5-C40 | PCB-yhdisteet | Kloorifenolit | BTEX-yhdisteet | MTBE + TAME | Metallit maaperänäytteistä (11 kpl) | Fenoliset yhdisteet | pH maaperänäytteestä | Hehkutushäviö/hehkutusjäännös 550°C:ssa | Sähkönjohtavuus | Hiilivedyt C5-C10 maaperänäytteistä | ANC maaperänäytteestä | Organotina-yhdisteet maaperänäytteistä | Dioksiinit ja furaanit, maaperänäytteistä | TOC (orgaaninen hiili) | muu: | muu: | muu: | muu: | muu: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **näytenumero/**  **tunnus** | **materiaali** | Öljyhiilivedyt C10-C40 | PAH-yhdisteet | Öljyhiilivedyt C5-C40 | PCB-yhdisteet | Kloorifenolit | BTEX-yhdisteet | MTBE + TAME | Metallit maaperänäytteistä (11 kpl) | Fenoliset yhdisteet | pH maaperänäytteestä | Hehkutushäviö/hehkutusjäännös 550°C:ssa | Sähkönjohtavuus | Hiilivedyt C5-C10 maaperänäytteistä | ANC maaperänäytteestä | Organotina-yhdisteet maaperänäytteistä | Dioksiinit ja furaanit, maaperänäytteistä | TOC (orgaaninen hiili) | muu: | muu: | muu: | muu: | muu: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |